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0. 
Ballast/dakbedekking, dakbestrating
Gewicht dakaankleding: vanaf 139 kg/m²
Systeemhoogte: vanaf ca. 80 mm

1. Dakbestrating
Leverancier: 
Mercuriusstraat 10
6468 HA Kerkrade
Tel: 045 535 50 30
www.nophadrain.nl
Type dak: Beloopbaar omgekeerd dak
Verharding en/of vegetatie, systeemdikte vanaf ca. 80 mm excl. elementverhardingen

Toebehoren
-	ND TGF-20 Scheidings- en Glijfolie, twee laags onder isolatie*
-	ND 200sv Drainagesysteem (damp-open, bescherm-drainage-filterlaag in één systeem) 
-	Straatlaag: brekerzand 1/3 of split 2/5, laagdikte 30 – 50 mm
-	Elementverhardingen: conform opgaaf leverancier
Funderings- en straatlagen conform Dakbestratingsrichtlijn SBR.


01. Plat dak
Op wortelvaste dakbedekking, scheidings- en glijfolie twee laags onder isolatie omgekeerd dak, drainagelaag op isolatielaag…

*leverancier isolatie dient aan te tonen dat de isolatie geschikt is voor beloopbare toepassing
