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0. 
Ballast/dakbedekking, dakbestrating
Gewicht dakaankleding: vanaf 314 kg/m²
Systeemhoogte: vanaf ca. 150 mm

1. Dakbestrating
Leverancier: 
Mercuriusstraat 10
6468 HA Kerkrade
Tel: 045 535 50 30
www.nophadrain.nl
Type dak: Berijdbaar dak; belastingsklasse 2 (personen wagens)
Verharding, systeemdikte vanaf ca. 150 mm*

Toebehoren
-	ND TSF-100 Glij- en Beschermfolie 
-	ND 620 Drainagesysteem (bescherm-drainage-filterlaag in één systeem) 
-	Funderingslaag: natuurlijk gebroken gesteente 0/32,
laagdikte 100 – 300 mm**
-	Straatlaag: split 2/5, laagdikte 30 – 50 mm
-	Elementverhardingen: groot formaat betontegel > 110 mm
Funderings- en straatlagen conform Dakbestratingsrichtlijn SBR.


01. Plat dak
Op het wortelvaste dakbedekkingssysteem van het plat dak t.p.v…..

*afhankelijk van daadwerkelijke belasting
**van toepassing wanneer een ander type elementverharding wordt toegepast dan groot formaat betontegels








