
Bestekomschrijving Nophadrain Extensief groendak systeem, 
Hellend dak éénlaags: 15° tot 25°
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0. 
Ballast/dakaankleding, sedumbeplanting
Gewicht dakaankleding: vanaf 103 kg/m²
Systeemhoogte: vanaf 90 mm
Waterbuffering: vanaf 32 l/m²

1. Nophadrain Extensief Groendaksysteem
Leverancier: 
Nophadrain BV
Mercuriusstraat 10 
6468 ER Kerkrade
Tel: 045 535 50 30
www.nophadrain.nl
Type dak: Extensief groendak, hellend dak éénlaags; Extensieve vegetatie; matten, plugplanten of stekken
Aantal planten: 4-8 soorten per Sedummat, 12 st./m²

Toebehoren
-	ND 6+1esn Drainagesysteem (Bescherm- en drainagelaag in één systeem.)
-	ND DGS-M Mineraal substraat
-	Extensieve vegetatie; matten, plugplanten of stekken	
-	ND RS-8 Controleput inclusief deksel 80 mm over HWA
-	(Optioneel) ND RS-8-V verhogingselement – 100 of 200 mm
-	Vegetatievrije zone rondom dakranden, doorvoeren en 	opstanden; min. 300 mm, bv. grind 16/32
-	ND KL Scheidings- en Dakrandsysteem met drainagesleuven 
profielen, binnen- en buitenhoekprofielen en verbindingsstukken
	
01. Hellend dak
Op het wortelvaste dakbedekkingssysteem van het hellend dak t.p.v…..
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