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0. 
Ballast/dakaankleding, intensieve vegetatie
Gewicht verzadigd dakaankleding: vanaf 312 kg/m²
Systeemhoogte: vanaf 268 mm
Waterbuffering: vanaf 103 l/m²

1. Nophadrain Intensief Groendaksysteem
Leverancier: 
Nophadrain BV
Mercuriusstraat 10 
6468 ER Kerkrade
Tel: 045 535 50 30
www.nophadrain.nl
Type dak: Intensief groendak; intensieve vegetatie
Aantal planten: Afhankelijk van beplantingstype

Toebehoren
-	ND TSF-100 Glij- en Beschermfolie
-	ND 4+1h Drainagesysteem (Bescherm-drainage-buffer- en filterlaag in één systeem.)
-	ND WSM-50 Waterreservoirplaat 50 mm
-	ND DGS-I Substraat Intensief 200-950 mm
-	Intensieve vegetatie; gras, struiken, bomen etc.	
-	ND RS-30/50 Controleput ca. 30-50 mm over HWA
-	Vegetatievrije zone rondom dakranden, doorvoeren en 	opstanden; min. 500 mm, bv. grind 16/32
-	ND GARDLINER StaalLight Kantopsluitingssystemen incl. 
Perkverhogingselementen
	
01. Plat dak
Op het wortelvaste dakbedekkingssysteem van het plat dak t.p.v…..
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