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0. 
Ballast/dakbedekking, dakbestrating
Gewicht dakaankleding: vanaf 620 kg/m²
Systeemhoogte: vanaf ca. 280 mm

1. Dakbestrating
Leverancier: 
Mercuriusstraat 10
6468 HA Kerkrade
Tel: 045 535 50 30
www.nophadrain.nl
Type dak: Berijdbaar dak; belastingsklasse 3 (vrachtverkeer)
Verharding, systeemdikte vanaf ca. 180 mm excl. elementverhardingen

Toebehoren
-	ND TSF-100 Glij- en Beschermfolie 
-	ND 620hdsv Drainagesysteem (glij-bescherm-drainage-filterlaag in één systeem) 
-	Funderingslaag; natuurlijk gebroken gesteente 0/32,
laagdikte 150 – 300 mm*
-	Straatlaagsplit 2/5, laagdikte 30 – 50 mm
-	Elementverhardingen: conform opgaaf leverancier


01. Plat dak
Op het wortelvaste dakbedekkingssysteem van het plat dak t.p.v…..

*afhankelijk van daadwerkelijke belasting












