
Bestekomschrijving Nophadrain Extensief groendak systeem: 
Biodivers dak met extra waterbuffer: 1,5° tot 15°
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0. 
Ballast/dakaankleding, sedumbeplanting
Gewicht dakaankleding: vanaf 91 kg/m²
Systeemhoogte: vanaf 127 mm
Waterbuffering: vanaf 53 l/m²

1. Nophadrain Extensief Groendaksysteem
Leverancier: 
Nophadrain BV
Mercuriusstraat 10 
6468 ER Kerkrade
Tel: 045 535 50 30
www.nophadrain.nl
Type dak: Extensief groendak; Sedum, kruiden en/of grassen
Aantal planten: Afhankelijk van beplantingstype

Toebehoren
-	ND 6+1v Drainagesysteem (Bescherm-drainage-buffer- en filterlaag in één systeem.)
-	ND SM-50 Substraatplaat 
-	ND DGS-E Substraat Extensief 20-50 mm
-	Extensieve vegetatie; ND Sedummatten, ND Sedumstekken 	of ND Plugplanten; kruiden en/of grassen.	
-	ND RS-8 Controleput inclusief deksel 80 mm over HWA
-	(Optioneel) ND RS-8-V verhogingselement – 100 of 200 mm
-	Vegetatievrije zone rondom dakranden, doorvoeren en 	opstanden; min. 300 mm, bv. grind 16/32
-	ND KL Scheidings- en Dakrandsysteem met drainagesleuven 
profielen, binnen- en buitenhoekprofielen en verbindingsstukken	

	
01. Plat dak
Op het wortelvaste dakbedekkingssysteem van het plat dak t.p.v…..
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