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0. 
Ballast/dakbedekking, Waterretentiedak (extensief, waterberging < 95 l/m²) 
Gewicht dakaankleding (droog): vanaf ca. 86 kg/m²
Gewicht dakaankleding (verzadigd): vanaf ca. 186 kg/m²
Systeemhoogte: vanaf ca. 160 mm
Retentievolume: ca. 72 l/m²
Waterbuffering: ca. 100 l/m²

1. Vaste plant, dakbegroeiing
Leverancier: 
Mercuriusstraat 10
6468 ER Kerkrade
Tel: 045 535 50 30
www.nophadrain.nl
Type dak: Waterretentiedak Extensief – ND WSE 80 Waterretentie Element
Aantal planten: Afhankelijk van beplantingstype

Toebehoren
-	ND SV-300 Beschermvlies 
-	ND WSE-80 Waterretentie Element
-	ND KS Capillairstroken (optioneel)
-	ND KV-200 Capillairvlies
-	ND DGS-E Substraat Extensief 50 – 80 mm
-	Extensieve vegetatie; ND Sedummatten, ND Sedumstekken, 	ND Plugplanten (ca.12 tot 16 soorten per m²) of 			ND Dakbloemenweide 
-	Vertraagde afvoer ND AFC-100 Stuwingsregelaar 
-	ND RS-8 Controleput inclusief deksel 80 mm over HWA
-	(Optioneel) ND RS-8-V verhogingselement – 100 of 200 mm
-	Vegetatievrije zone rondom dakranden, doorvoeren en 	opstanden; min. 300 mm, bv. grind 16/32
-	ND KL Scheidings- en Dakrandsysteem met drainagesleuven 
profielen, binnen- en buitenhoekprofielen en verbindingsstukken (80, 100, 120 of 150 mm), op ND WSE-80 Waterretentie Element tussen substraat en vegetatievrije zone

01. Plat dak
Op het wortelvaste dakbedekkingssysteem van het plat dak t.p.v…..

