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0. 
Ballast/dakaankleding, extensieve vegetatie
Gewicht verzadigd dakaankleding: volgens windlastberekening
Systeemhoogte: o.b.v. windlastberekening
Waterbuffering: o.b.v. windlastberekening

1. Nophadrain Solar Waterretentiedaksysteem
Leverancier: 
Nophadrain BV
Mercuriusstraat 10 
6468 ER Kerkrade
Tel: 045 535 50 30
www.nophadrain.nl
Type dak: Solar Waterretentiedak; extensieve vegetatie
Aantal planten: Afhankelijk van beplantingstype

Toebehoren
-	ND SV-300 Beschermvlies 
-	ND WSE 100 Waterretentie Element
-	ND FV-300 Filtervlies
-	ND Solar Montagesysteem voor Groendaken incl. grondplaat, verstelbare verhoger en profielhouder, bouten en moeren
-	ND Ballastdrager
-	ND Windverband
	Installatie volgens instructie en berekeningen van de leverancier
-	ND DGS-E Substraat Extensief o.b.v. windlastberekening
-	Extensieve vegetatie: volgens beplantingsplan, bij voorkeur 
een vegetatiemat Sedum
-	ND RS-8 Controleput inclusief deksel 80 mm over HWA
-	(Optioneel) ND RS-8-V verhogingselement – 100 of 200 mm
-	Vegetatievrije zone rondom dakranden, doorvoeren en 	opstanden; min. 300 mm, bv. grind 16/32
-	ND KL Scheidings- en Dakrandsysteem met drainagesleuven 
profielen, binnen- en buitenhoekprofielen en verbindingsstukken
	
01. Plat dak
Op het wortelvaste dakbedekkingssysteem van het plat dak t.p.v…..
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