Bestekomschrijving Nophadrain Waterretentiesysteem Intensief Dak 
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0. 
Ballast/dakbedekking, Waterretentiedak (intensief, 50 mm) 
Gewicht dakaankleding (droog): vanaf 260 kg/m²
Gewicht dakaankleding (verzadigd): vanaf 380 kg/m²
Systeemhoogte: vanaf ca. 300 mm
Retentievolume: ca. 45 l/m²
Waterbuffering: vanaf ca. 120 l/m²

1. Nophadrain Waterretentiesysteem Intensieve vegetatie 
Leverancier: 
Mercuriusstraat 10
6468 ER Kerkrade
Tel: 045 535 50 30
www.nophadrain.nl
Type dak: Waterretentiedak Intensief – ND WSE-50 Waterretentie Element
Aantal planten: Afhankelijk van beplantingstype

Toebehoren
-	ND SV-500 Beschermvlies
-	ND WSE-50 Waterretentie Element
-	ND KS Capillairstroken (optioneel)
-	ND KV-200 Capillairvlies (zonder capillairstroken ND FV-300 Filtervlies i.p.v. ND KV-200)
-	ND DGS-I Substraat Intensief 250-1000 mm
-	Intensieve vegetatie; gras, struiken, bomen etc.
-	Vertraagde afvoer ND AFC-100 Stuwingsregelaar 
-	ND RS-30/50 Controleput ca. 30-50 mm over HWA
-	Vegetatievrije zone rondom dakranden, doorvoeren en 	opstanden; min. 500 mm, bv. grind 16/32


01. Plat dak

Op het wortelvaste dakbedekkingssysteem van het plat dak t.p.v….
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0. 
Ballast/dakbedekking, Waterretentiedak (intensief, 100 mm) 
Gewicht dakaankleding (droog): vanaf 260 kg/m²
Gewicht dakaankleding (verzadigd): vanaf 430 kg/m²
Systeemhoogte: vanaf ca. 350 mm
Retentievolume: ca. 95 l/m²
Waterbuffering: vanaf ca. 170 l/m²

1. Nophadrain Waterretentie-systeem Intensieve vegetatie 
Leverancier: 
Mercuriusstraat 10
6468 ER Kerkrade
Tel: 045 535 50 30
www.nophadrain.nl
Type dak: Waterretentiedak Intensief – ND WSE-100 Waterretentie Element
Aantal planten: Afhankelijk van beplantingstype

Toebehoren
-	ND SV-500 Beschermvlies
-	ND WSE-100 Waterretentie Element
-	ND KS Capillairstroken (optioneel)
-	ND KV-200 Capillairvlies (zonder capillairstroken ND FV-300 Filtervlies i.p.v. ND KV-200)
-	ND DGS-I Substraat Intensief 250-1000 mm
-	Intensieve vegetatie; gras, struiken, bomen etc.
-	Vertraagde afvoer ND AFC-100 Stuwingsregelaar 
-	ND RS-30/50 Controleput ca. 30-50 mm over HWA
-	Vegetatievrije zone rondom dakranden, doorvoeren en 	opstanden; min. 500 mm, bv. grind 16/32


02. Plat dak

Op het wortelvaste dakbedekkingssysteem van het plat dak t.p.v….

