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0. 
Ballast/dakbedekking, Waterretentiedak (berijdbaar, 100 mm) 
Gewicht dakaankleding: vanaf 429 kg/m²
Systeemhoogte: vanaf ca. 300 mm excl. elementverhardingen
Retentie-volume: ca. 95 l/m²

1. Nophadrain Waterretentiedak Berijdbaar 
Leverancier: 
Mercuriusstraat 10
6468 ER Kerkrade
Tel: 045 535 50 30
www.nophadrain.nl
Type dak: Waterretentiedak Berijdbaar – ND WSE-100hd Waterretentie Element
Verharding, systeemdikte vanaf ca. 150 mm*

Toebehoren
-	ND TSF-100 Glij- en Beschermfolie
-	ND TSF-20 Scheidings- en Glijfolie
-	ND WSE 100hd Waterretentie Element
-	ND FV-300 Filtervlies
-	Vertraagde afvoer ND AFC-100 Stuwingsregelaar 
-	ND RS-30/50 Controleput ca. 30-50 mm over HWA
-	Funderingslaag: natuurlijk gebroken gesteente 0/32,
laagdikte 100 – 300 mm*
-	Straatlaag: split 2/5, laagdikte 30 – 50 mm
-	Elementverhardingen: groot formaat betontegel > 110 mm

Funderings- en straatlagen conform Dakbestratingsrichtlijn SBR.
01. Plat dak
Op het wortelvaste dakbedekkingssysteem van het plat dak t.p.v…..

*afhankelijk van daadwerkelijke belasting
**van toepassing wanneer een ander type elementverharding wordt toegepast dan groot formaat betontegels

